| ## Logging
Das obere Beispiel zeigt den USB-Modus, das Instrument ist bereit zum Speichern der Daten auf einen USB-Stick. Das untere Beispiel zeigt den IP-Modus, das Instrument ist mit dem LQL verbunden. Beim Überfahren der Anzeigeelemente mit der Maus werden die entsprechenden Beschreibungen angezeigt.
Das Logging-Instrument protokolliert Daten aus Loudness- und TruePeak-Messungen und speichert sie auf einen USB-Stick oder überträgt sie über die Ethernet-Schnittstelle via IP an den LQL - Loudness Quality Logger (kostenlos erhältliche PC-Software) zur Auswertung. Zweistufige Grenzwerte können definiert werden, um Überschreitungen von gesetzlichen oder hausinternen Grenzen zu signalisieren und zu protokollieren. In Abhängigkeit vom gewählten Modus (aus, USB, IP) und von ausgeführten Aktionen informiert die oberste Zeile des Instruments über den aktuellen Status, z. B. ob der LQL-Zugriff eingeschaltet ist oder ob gerade Daten auf einen USB-Stick gespeichert werden. Eine aktivierbare Balken-Anzeige ermöglicht die Übersicht über vorübergehend bevorratete Daten im Puffer-Speicher mit einer Kapazität von 3 Stunden, falls Messdaten nicht sofort gespeichert bzw. an den LQL übertragen werden können.