Menü: Loud. Recal. (Loudness Recalculation)

In diesem Menü kann definiert werden, ob die timecode-gesteuerte Loudness-Messung mit oder ohne Rekalkulation erfolgen soll. Dazu wird eine eigene, im Timecode-Modus laufende Audio-Gruppe benötigt. Für die Rekalkulation muss sich das Loud. Recal.-Instrument zudem das Loud. Recal.-Instrument in der Audio-Gruppe befinden, die eines der Loudness-Instrumente enthält.
Insgesamt dient dieses Menü zur Konfiguration der automatischen oder halbautomatischen Loudness-Messung ("Test Time Control") für den gewählten Loudness-Standard. So lässt sich definieren, ob die Loudness-Messung z. B. automatisch bei Preset-Aufruf oder automatisch bei Überschreiten eines bestimmten Schwellwertes (mit oder ohne Reset) gestartet wird. Entsprechend lässt sich auch das Beenden der Messung definieren. Werden die Parameter auf "manuell" gesetzt, erfolgt die Steuerung der Loudness-Messung über die Bildschirm-Tasten oder die GPI-Schnittstelle.

Hinweis:
Die Parameter für die Messzeitsteuerung stehen auch im Menü "Audio-Gruppe: Loudness" unter der Option "Messzeitsteuerung" bereit. Beide Menüs sind synchronisiert, die Einstellungen betreffen immer die gesamte Audio-Gruppe.

Hinweis:
Das Loud.Recal.-Instrument kann innerhalb einer Audio-Gruppe nicht parallel mit dem Radar-Instrument betrieben werden.

Hinweis:
Bei aktivierter Rekalkulation kann gleichzeitig kein Logging durchgeführt werden.

| Bereich "Messzeitsteuerung"

Bereich "Messzeitsteuerung"

• Start der Messung
Diese Taste dient zur Festlegung des Verhaltens beim Start der Loudness-Messung.

Autostart nach Presetaufruf: | Automatischer Start einer Loudness-Messung nach dem Aufruf eines Presets
Manuelle Steuerung: | Manueller Start einer Loudness-Messung über die Bildschirm-Tasten oder die GPI-Schnittstelle.
Autostart mit Gate: | Automatischer Start einer Loudness-Messung bei Überschreitung eines voreingestellten Schwellwertes
Autostart mit Gate + Reset: | Automatischer Start einer Loudness-Messung bei Überschreitung eines voreingestellten Schwellwertes mit vorausgehender Löschung vorheriger Werte
Steuerung per Timecode: | Der Start einer Loudness-Messung ist an einen zugeführten Timecode gebunden.
St. per Timecode + Recalc: | Der Start einer Loudness-Messung ist an einen zugeführten Timecode gebunden mit der Möglichkeit zur automatischen Neuberechnung (Rekalkulation) gemessener Werte.

Optionen: |  | Autostart nach Presetaufruf | Manuelle Steuerung | Autostart mit Gate | Autostart mit Gate + Reset | Steuerung per Timecode | St. per Timecode + Recalc
Werkseinstellung: |  | Autostart nach Presetaufruf

• Stopp der Messung
Diese Taste dient zur Festlegung des Verhaltens beim Beenden der Loudness-Messung.
Wenn für die Funktion "Start der Messung" (siehe oben) einer der Parameter "Steuerung per Timecode" oder "St. per Timecode + Recalc" gewählt wurde, erfolgt die gesamte Steuerung der Messung über den Timecode. Die Taste ist gegraut und zeigt "Steuerung per Timecode" an, eine Auswahl ist dann nicht möglich.

Manuelle Steuerung: | Manuelles Beenden einer Loudness-Messung über die Bildschirm-Tasten oder die GPI-Schnittstelle.
Autostopp mit Gate: | Automatisches Beenden einer Loudness-Messung bei Unterschreitung eines voreingestellten Schwellwertes
Autostopp mit Gate + Zeit: | Automatisches Beenden einer Loudness-Messung bei Unterschreitung eines voreingestellten Schwellwertes für eine definierte Zeitspanne

Optionen: |  | Manueller Stopp | Autostopp mit Gate | Autostopp mit Gate + Zeit
Werkseinstellung: |  | Manuelle Steuerung

• Pegel für Autostart
Diese Option wird nur dann angezeigt, wenn einer der Parameter "Autostart mit Gate" oder "Autostart mit Gate + Reset" für die Funktion "Start der Messung" (siehe oben) eingestellt ist. Damit wird der Schwellwert für das Autostart-Gate bestimmt.

Optionen: |  | -85 LUFS/LKFS bis -10 LUFS/LKFS in Schritten zu 0.5 LUFS/LKFS
Werkseinstellung: |  | -70.0 LUFS/LKFS

• Pegel für Autostopp
Diese Option wird nur dann angezeigt, wenn einer der Parameter "Autostopp mit Gate" oder "Autostopp mit Gate + Zeit" für die Funktion "Stopp der Messung" (siehe oben) eingestellt ist. Damit wird der Schwellwert für das Autostopp-Gate bestimmt.

Optionen: |  | -85 LUFS/LKFS bis -10 LUFS/LKFS in Schritten zu 0.5 LUFS/LKFS
Werkseinstellung: |  | -70.0 LUFS/LKFS

• Zeit für Autostopp
Diese Option wird nur dann angezeigt, wenn der Parameter "Autostopp mit Gate + Zeit" für die Funktion "Stopp der Messung" (siehe oben) eingestellt ist. Damit wird die Zeitspanne für die Dauer der Unterschreitung des Schwellwertes für das Autostopp-Gate bestimmt.

Optionen: |  | 1 s bis 15 s in Schritten zu 1 s
Werkseinstellung: |  | 1 s

• Timecode Rate
Diese Option wird nur dann angezeigt, wenn einer der Parameter "Steuerung per Timecode" oder "St. per Timecode + Recalc" für die Funktion "Start der Messung" (siehe oben) eingestellt ist. Damit wird die Frame-Rate eingestellt, die dem anliegenden Timecode entspricht.

Optionen: |  | 23.89 fps | 24.00 fps | 24.98 fps | 25.00 fps | 29.97 fps | 30.00 fps
Werkseinstellung: |  | 30.00 fps

zum Anfang