| ## Radar
Das Beispiel zeigt das Radar mit einer relativen LU-Skala und dem Zielwert (Target Level) auf 0 LU (12-Uhr-Position). Beim Überfahren der Anzeigeelemente mit der Maus werden die entsprechenden Beschreibungen angezeigt.
Das Radar-Instrument zeigt in einer kreisförmigen, farbcodierten und hochauflösenden Anzeige die aktuelle Loudness (Momentary) und den Loudness-Verlauf gemäß des gewählten Loudness-Standards an. So kann die Lautheit von Audio-Signalen leicht erfasst und an eine erforderliche Zielgröße oder andere Lieferanforderungen angeglichen werden. Der äußere blau-grüne kreisförmig gebogene Bargraph zeigt den aktuellen Loudness-Wert (Momentary) an. Er wechselt seine Farbe zu gelb-orange, wenn der Zielwert der Lautheit (Target Level; "12-Uhr-Position") überschritten wird. Auch kann ein Wert ("Low Level Below") festgelegt werden, bei dem der Farbwechsel von grün zu blau erfolgt und der je nach Vorgabe nicht unterschritten werden soll. Der Radar View, die Fläche mit den konzentrischen Kreisen, zeigt den Short-Term-Loudness-Verlauf über eine bestimmte Zeitspanne (1 Minute bis 24 Stunden). Die dickere hellblaue Kreislinie symbolisiert den Zielwert des gewählten Loudness-Standards (Target Level), dessen Überschreitung im äußeren Bereich (Loud Part) und dessen Unterschreitung im inneren Bereich (Soft Part) angezeigt wird. Die sich drehende Nadel zeigt den aktuellen Wert. Die beiden optischen Darstellungen werden mit einer True-Peak-Warnung und zwei numerischen Anzeigen ("Descriptor") ergänzt. Jeder Descriptor kann eine von vier Optionen anzeigen: Programm Loudness: Standardisierte integrierte Loudness-Messung über den gesammten Programmverlauf auf einen Zielwert (Target Level) zur Erkennung und Verhinderung von Lautheitssprüngen zwischen Programmelementen Loudness Max: Anzeige des seit dem letzten Reset registrierten maximalen Loudness-Wertes Loudness Range: Standardisierte, statistische Beurteilung des Loudness-Umfangs eines Programms (LRA, Differenz zwischen den leiseren und lauteren Passagen). Der LRA-Wert sollte im weiteren Verlauf einer Produktion gleich bleiben. Sliding Loudness: Ständig aktualisierte Messung für eine gewählte Zeitspanne, für die kein Reset erforderlich ist (gleitende Loudness-Messung, zeigt jüngste Loudness-Historie). Voreingestellt sind "Loudness Range" und "Programm Loudness". Die Auflösung zwischen den Kreisen im Radar View kann eingestellt werden. Kleine Werte eignen sich für Zielplatformen mit geringer Toleranz im Dynamik-Bereich. Für Tontechniker oder Cutter ist es eine enorme Hilfe den Radar-Bereich zu kennen, innerhalb dessen sich die Loudness des zu bearbeiteten Tons befinden muss. Die Loudness von Filmton kann sich z. B. außerhalb der üblichen Broadcast-Erfordernisse befinden.