| ## Gain-Reduction
Das Beispiel zeigt verschiedene Audio-Gruppen: Die linke Gruppe läuft im Multichannel-Modus, die anderen beiden Gruppen im 5.1- (gelbe Markierung) und Stereo-Format (grüne Markierung). Beim Überfahren der Anzeigeelemente mit der Maus werden die entsprechenden Beschreibungen angezeigt.
Das Gain-Reduction-Instrument zeigt externe Gain Reduction-Daten an, beispielsweise die Regeltätigkeit eines Kompressors in einem Mischpultkanal, die der TouchMonitor über seine Netzwerk-Schnittstelle und TCP/IP erhält. Kompatible Gain Reduction-Daten können von Regelverstärkern in Audiogeräten gesendet werden, die für diese Aufgabe vorbereitet wurden. Vor der Verwendung des Gain Reduction-Instruments müssen im TouchMonitor-Menü die Parameter konfiguriert werden, um die Kommunikation zwischen dem externen Gerät, das die Gain Reduction-Daten sendet, und dem TouchMonitor einzurichten. Dort kann je nach Erfordernis auch ein Marker definiert werden, der die Bargraphen farblich unterteilt, um z. B. einen Arbeits- oder Toleranzbereich festzulegen. In jeder Audio-Gruppe kann nur jeweils ein Gain Reduction-Instrument verwendet werden. In allen Audio-Gruppen (außer "Multichannel") besteht dieses Instrument aus einem GR-Bargraphen. In Audio-Gruppen, die den Kanalmodus "Multichannel" mit mehreren einzelnen Kanälen verwenden, wird die Anzahl der im GR-Instrument angezeigten Bargraphen dagegen von der Kanalzahl der Audio-Gruppe (bis zu 8) vorgegeben. Hinweis: Um mehr als ein Gain Reduction-Instrument (= mehr als eine Audio-Gruppe) oder Surround-Formate in einem Preset zu nutzen, muss die "Multichannel"-Lizenz SW20001 im TouchMonitor aktiviert sein.