Anzeige-Modus - Loudness Numeric-Instrument (Loud. Num.)

| Allgemeine Beschreibung
| Instrumenten-Beschreibung
| Steuerleiste - linker (oberer) Bereich: Funktionen des Loudness Numeric-Instruments
| Steuerleiste - rechter (unterer) Bereich

Allgemeine Beschreibung

Im normalen Anzeigemodus zeigt der TouchMonitor die Instrumente und die Bildschirmgestaltung an, die im aktuell geladenen Preset definiert wurden.

Durch Berühren eines Instruments auf dem Bildschirm wird dieses Instrument fokussiert. Dies ist an einem farbigen Rahmen des Instruments anstelle eines grauen erkennbar. Die Rahmenfarbe entspricht der eingestellten Farbmarkierung für die Gruppe, zu der das fokussierte Instrument gehört.

Die Steuerleiste am unteren Rand des Bildschirms enthält mehrere Tasten. Sie wird permanent angezeigt, wenn die Menü-Option "Steuerleiste" im General-Bereich des "System"-Menüs auf "permanent" eingestellt ist. Anderenfalls wird sie nur für einige Sekunden angezeigt, nachdem der Bildschirm an beliebiger Stelle berührt wurde.

Die Steuerleiste hat zwei Bereiche. Der linke (obere) Bereich zeigt die spezifischen Tasten an, die für das fokussierte Instrument definiert wurden. Auf diese Weise können spezifische Funktionen eines der Instrumente sehr schnell auf dem Bildschirm angewählt werden – fokussieren Sie einfach das Instrument und wählen Sie die gewünschte Funktion.
Der rechte (untere) Bereich zeigt allgemeine Tasten an.

Hinweis:
Welche spezifischen Tasten im linken (oberen) Bereich der Steuerleiste angezeigt werden, kann für jedes Instrument individuell definiert werden. Berühren Sie dazu die Taste "Instrument editieren" und wählen Sie im Menü die Option "Tasten Konfigurieren". Auch die Grundeinstellung jeder Taste kann im Menü vorgewählt werden.

zum Anfang

Instrumenten-Beschreibung

Das Instrument Loudness Numeric (Loud. Num.) ist nur verfügbar, wenn einer der Loudness-Modi oder Custom eingestellt wurde. Es zeigt entsprechend des gewählten Standards oder anwenderspezifisch die numerischen Ergebnisse laufender Loudness-Messungen und erreichter Maximal-Werte an:

• | M (Momentary): |  | Summierung der Momentary-Loudnessmessungen in den Einzelkanälen mit 400 ms Integrationszeit.
• | S (Shortterm): |  | Summierte Loudness-Messung mit einer Integrationszeit von 3 s mit gleitendem Fenster.
• | I (Integrated): |  | Gesamt-Loudness des Programms zwischen einem manuell gesetzten Anfangs- und Endpunkt. Zur Ausführung dieser Messung werden die Tasten Start, Stop und Reset genutzt.
• | LRA: |  | Loudness Range
• | TPmax: |  | Maximal erreichter True-Peak-Wert in dBTP
• | Mmax: |  | Maximal erreichter Momentary-Wert
• | Smax: |  | Maximal erreichter Shortterm-Wert
• | IDauer: |  | Dauer der Integrated-Messung

Nach Bedarf kann die numerische Darstellung der jeweiligen Loudness-Messungen individuell aktiviert und deaktiviert werden. Laufende Messungen der I-, LRA-, TPmax, Mmax-, Smax- und IDauer-Werte werden grün dargestellt, angehaltene Messungen gelb. Bei Überschreitung der Skalengrenze erscheinen die Werte in rot.

zum Anfang

Steuerleiste - linker (oberer) Bereich: Funktionen des Loudness Numeric-Instruments

Wenn das Loudness Numeric-Instrument im Fokus steht, kann der linke (obere) Bereich der Steuerleiste einzelne oder alle der hier beschriebenen Tasten anzeigen.

Hinweis:
Mit der Funktion "Tasten konfigurieren" im Loudness Numeric-Menü kann jede für dieses Instrument verfügbare Taste aus der Steuerleiste entfernt werden. Nur die im Bereich "Steuerleiste" des Menüs "Loudness Numeric Tasten" aktivierten Tasten sind im normalen Anzeigebetrieb sichtbar, wenn das Loudness Numeric-Instrument im Fokus steht.

• Start
Die Taste "Start" wird zum Starten der Loudness-Messung verwendet. Die Werte laufender Messungen erscheinen in grün. Bereichsüberschreitungen werden in rot angezeigt.

• Stop
Die Taste "Stop" wird zum Beenden der Loudness-Messung verwendet. Die zuvor gemessenen Werte erscheinen in gelb. Bereichsüberschreitungen werden weiterhin in rot angezeigt.

• Reset Loudness
Die Taste "Reset Loudness" wird zum Rücksetzen der numerischen Loudness-Anzeigen verwendet.

• Start + R (Puls)
Die Taste "Start + R (Puls)" löst ähnlich wie die Taste "Start" die Loudness-Messung aus. Allerdings wird dabei zuvor ein eventuell vorhandener Messwert gelöscht und danach erst die Messung gestartet. Diese Funktion wird durch einfaches Drücken der Taste ausgelöst. Eine Beendigung oder Unterbrechung der Messung erfolgt in diesem Fall mit der Taste "Stop" oder "Pause".

• Start + R (Hüllk)
Die Taste "Start + R (Hüllk)" löst ähnlich wie die Taste "Start" die Loudness-Messung aus. Allerdings wird dabei zuvor ein eventuell vorhandener Messwert gelöscht und danach erst die Messung gestartet. Diese Funktion wird durch Drücken und Halten der Taste ausgelöst. Eine Beendigung der Messung erfolgt in diesem Fall durch Lösen der Taste.

Hinweis:
Diese Funktionalität steht nur in Verbindung mit dem GPI-Port zur Verfügung. Die Bildschirm-Taste kann keinen "Drücken und Halten"-Zustand emulieren.

• Pause
Die Taste "Pause" wird zur Unterbrechung der laufenden Loudness-Messung verwendet.

zum Anfang

Steuerleiste - rechter (unterer) Bereich

Der rechte (untere) Bereich der Steuerleiste enthält immer die folgenden vier Tasten:

• Instrument editieren
Diese Taste wird für den direkten Zugriff auf die Menüparameter des fokussierten Instruments verwendet. Alle Veränderungen im Menü werden mit der Taste "Speichern" im aktuellen Preset gespeichert.

• Preset laden
Diese Taste wird zum Laden eines Presets aus dem internen Speicher des Geräts oder von einem USB-Speichermedium verwendet, das an einen der USB-Ports angeschlossen ist.

• Menü
Diese Taste wird zur Anzeige des Hauptmenüs verwendet. Dies ist der Startpunkt für die globale Systemkonfiguration sowie für die Verwaltung von Lizenzen und Presets.

• Hilfe
Diese Taste wird zur Anzeige der Bildschirm-Hilfefunktion im normalen Anzeigemodus verwendet (dieser Text). Abhängig vom fokussierten Instrument beschreibt diese Hilfeseite auch dessen spezifische Tasten.

zum Anfang