Anzeige-Modus - SSA-Instrument

| Allgemeine Beschreibung
| Instrumenten-Beschreibung
| Steuerleiste - linker (oberer) Bereich: Funktionen des SSA-Instruments
| Steuerleiste - rechter (unterer) Bereich

Allgemeine Beschreibung

Im normalen Anzeigemodus zeigt der TouchMonitor die Instrumente und die Bildschirmgestaltung an, die im aktuell geladenen Preset definiert wurden.

Durch Berühren eines Instruments auf dem Bildschirm wird dieses Instrument fokussiert. Dies ist an einem farbigen Rahmen des Instruments anstelle eines grauen erkennbar. Die Rahmenfarbe entspricht der eingestellten Farbmarkierung für die Gruppe, zu der das fokussierte Instrument gehört.

Die Steuerleiste am unteren Rand des Bildschirms enthält mehrere Tasten. Sie wird permanent angezeigt, wenn die Menü-Option "Steuerleiste" im General-Bereich des "System"-Menüs auf "permanent" eingestellt ist. Anderenfalls wird sie nur für einige Sekunden angezeigt, nachdem der Bildschirm an beliebiger Stelle berührt wurde.

Die Steuerleiste hat zwei Bereiche. Der linke (obere) Bereich zeigt die spezifischen Tasten an, die für das fokussierte Instrument definiert wurden. Auf diese Weise können spezifische Funktionen eines der Instrumente sehr schnell auf dem Bildschirm angewählt werden – fokussieren Sie einfach das Instrument und wählen Sie die gewünschte Funktion.
Der rechte (untere) Bereich zeigt allgemeine Tasten an.

Hinweis:
Welche spezifischen Tasten im linken (oberen) Bereich der Steuerleiste angezeigt werden, kann für jedes Instrument individuell definiert werden. Berühren Sie dazu die Taste "Instrument editieren" und wählen Sie im Menü die Option "Tasten Konfigurieren". Auch die Grundeinstellung jeder Taste kann im Menü vorgewählt werden.

zum Anfang

Instrumenten-Beschreibung

Das Instrument SSA (Surround Sound Analyzer) ist ein leistungsfähiges Werkzeug zur übersichtlichen parallelen Darstellung aller relevanten technischen und subjektiven Parameter von Surround-Signalen. Es setzt die Lautstärkeverhältnisse im Surround-Klangfeld mit den verfügbaren Daten "maßstabsgetreu" in ein visuelles Abbild um, damit das Zusammenwirken von Pegeln (Lautstärkepegel oder Schalldruck) und Korrelation aller Kanäle beim Aufbau des Surround-Klangbildes optisch prägnant sichtbar wird. Die Bildschirmanzeige des Surround-Sound-Analyzers wurde so gestaltet, dass das dynamische Verhalten aller Anzeigeelemente ("House Display") dem subjektiven Höreindruck entspricht und die Balance eines Surround-Programms intuitiv mit einem Blick erfasst werden kann.
Die Anzeige im Surround-Sound-Analyzer bezieht sich auf die Lautheit (Loudness mit ITU BS.1771 (k)- oder andere Bewertungsfilter) und entspricht dem Lautstärkepegel oder dem Referenzschalldruckpegel, wenn die Geräte und das Studiomonitoring entsprechend eingemessen sind. Die Achsen des um 45° gedrehten Koordinatensystems verwenden dB SPL-, LKFS-, LU- oder LUFS-Skalen, versehen mit Referenzmarken, die auch bei der Lautstärkepegel- bzw. SPL-Anzeige in den Peak-Program-Metern und in den Loudness-Metern wiederzufinden sind.
Da in allen Arten von Surround-Sound-Produktionen die Balance zwischen dem Center-Kanal und den Kanälen L und R ein kritischer Punkt ist, verfügt der Surround-Sound-Analyzer über eigene Anzeigeelemente, um die Lautstärkeunterschiede vom Center zu den Kanälen L und R besonders hervorzuheben.
Zu den Parametern, die im SSA-Instrument angezeigt werden, gehören unter anderem die Balance zwischen Front- und Surround-Kanälen und zwischen den Front-Kanälen L-C-R, wahlweise Positionen und Breiten von Phantomschallquellen (PSI - Phantom Source Indicator) und/oder Phasenbeziehungen benachbarter Kanäle (Korrelationsgrad), die Gesamt-Lautheit (TVI - Total Volume Indicatior), dominante Schallereignisse (DMI) und vieles mehr.
Details und Beispiele finden Sie unter https://www.rtw.com/de/blog/im-fokus-der-surround-sound-analyzer.html.

zum Anfang

Steuerleiste - linker (oberer) Bereich: Funktionen des SSA-Instruments

Wenn das SSA-Instrument im Fokus steht, kann der linke (obere) Bereich der Steuerleiste einzelne oder alle der hier beschriebenen Tasten anzeigen.

Hinweis:
Mit der Funktion "Tasten konfigurieren" im SSA-Menü kann jede für dieses Instrument verfügbare Taste aus der Steuerleiste entfernt werden. Nur die im Bereich "Steuerleiste" des Menüs "Tastenkonfiguration SSA" aktivierten Tasten sind im normalen Anzeigebetrieb sichtbar, wenn das SSA-Instrument im Fokus steht.

• PSI
Diese Taste dient zum Aktivieren oder Deaktivieren der Phantomschallquellen-Anzeige im SSA-Instrument.

• DMI
Diese Taste dient zum Aktivieren oder Deaktivieren des Indikators für die Position des dominanten Schallereignisses.

• COR
Diese Taste dient zum Aktivieren oder Deaktivieren der zusätzlichen Korrelationsgradanzeigen.

• LFE
Diese Taste dient zum Aktivieren oder Deaktivieren der zusätzlichen Warn-Anzeige "LFE Phase!", die im unteren Bereich des SSA aufleuchtet, wenn die Korrelation zwischen den einzelnen Kanälen und dem LFE-Kanal negative Werte annimmt.

zum Anfang

Steuerleiste - rechter (unterer) Bereich

Der rechte (untere) Bereich der Steuerleiste enthält immer die folgenden vier Tasten:

• Instrument editieren
Diese Taste wird für den direkten Zugriff auf die Menüparameter des fokussierten Instruments verwendet. Alle Veränderungen im Menü werden mit der Taste "Speichern" im aktuellen Preset gespeichert.

• Preset laden
Diese Taste wird zum Laden eines Presets aus dem internen Speicher des Geräts oder von einem USB-Speichermedium verwendet, das an einen der USB-Ports angeschlossen ist.

• Menü
Diese Taste wird zur Anzeige des Hauptmenüs verwendet. Dies ist der Startpunkt für die globale Systemkonfiguration sowie für die Verwaltung von Lizenzen und Presets.

• Hilfe
Diese Taste wird zur Anzeige der Bildschirm-Hilfefunktion im normalen Anzeigemodus verwendet (dieser Text). Abhängig vom fokussierten Instrument beschreibt diese Hilfeseite auch dessen spezifische Tasten.

zum Anfang