| ## ISA - Immersive-Sound-Analyzer
Beispiel: 5.1.4-Immersive-Format (5.1 im Main Bed, 4.0 im Upper Bed) Beim Überfahren der Anzeigeelemente mit der Maus werden die entsprechenden Beschreibungen angezeigt.
Die Anzeige im Immersive-Sound-Analyzer unterstützt die Formate 5.1.2, 5.1.4, 7.1.2 und 7.1.4, besteht aus zwei Ebenen und basiert auf den Eigenschaften des Surround-Sound-Analyzers. Die Anzeige bezieht sich auf die Lautheit (Loudness mit ITU BS.1771 (k)- oder andere Bewertungsfilter) und entspricht dem Lautstärkepegel oder dem Referenzschalldruckpegel. Die Achsen des um 45° gedrehten Koordinatensystems verwenden dB SPL-, LKFS-, LU- oder LUFS-Skalen, versehen mit Referenzmarken, die auch bei der Lautstärkepegel- bzw. SPL-Anzeige in den Peak-Program-Metern und in den Loudness-Metern wiederzufinden sind. Die cyan-farbenen Linien, deren Enden sich je nach Pegel in den einzelnen Kanälen auf den Achsen bewegen und ein Rechteck bilden, repräsentieren die Gesamtlautsärke des Main Beds (mittlere Ebene) des immersiven Formates, orange-farbene Linien die Gesamtlautstärke des Upper Beds (obere Ebene). Ein wichtiges Element ist der Immersive Dominanz Indikator, der als weißer Punkt die Beziehung zwischen den beiden Ebenen darstellt und die Position und die Höhe des gesamten Signals anzeigt. Ist der Punkt größer und näher beim orange-farbenen X (Dominanz-Indikator im Upper Bed), liegt der subjektiv empfundene räumliche Schwerpunkt eher im Upper Bed. Ist er kleiner und näher beim cyan-farbenen + (Dominanz-Indikator im Main Bed), liegt der räumliche Schwerpunkt eher im Main Bed.
Weitere Informationen und Beispiele zur Erfassung der grafischen Anzeige bietet die interaktive Darstellung der Elemente des SSA.