Menü: Logging

Diese Menüseite dient zur Aktivierung und Konfiguration des Instruments "Logging". Damit können Daten aus Loudness- und TruePeak-Messungen geloggt und wahlweise auf einen USB-Stick gespeichert oder über die Ethernet-Schnittstelle via IP an den LQL - Loudness Quality Logger (kostenlos erhältliche PC-Software) übertragen und ausgewertet werden. Das Instrument gestattet die Definition zweistufiger Grenzwerte, um z. B. sowohl Überschreitungen von gesetzlichen als auch hausinternen Grenzen zu signalisieren und zu protokollieren. Gesteuert wird das Instrument über Tasten-Sets oder das globale Tastenfeld (Global Keyboard). Die Logging-Daten können ohne Darstellung auf dem Bildschirm erfasst werden. Falls Daten nicht sofort gespeichert bzw. an den LQL übertragen werden können, gibt eine zuschaltbare Balken-Anzeige Auskunft über die im Puffer-Speicher (Kapazität: 3 Stunden) vorübergehend bevorratete Datenmenge.

Hinweis:
Dieses Instrument steht nur mit aktivierter Logging-Data-Server-Lizenz (SW20014) zur Verfügung. Voraussetzung ist die aktivierte Loudness-Lizenz (SW20002).

Hinweis:
Falls das Loudness-Logging an einen Timecode angebunden werden soll, wird die Timecode-Reader-Lizenz (SW20008) benötigt. Es ist dann jedoch kein Logging möglich, wenn die Loudness-Messung über den Timecode mit aktivierter Neuberechnung gesteuert wird.

| Allgemeine Einstellungen
| Bereich "Visualisierung"
| Bereich "Tasten"

• Logging-Modus
Mit dieser Taste wird bestimmt, ob die Daten für die gewählte Audio-Gruppe auf einem USB-Stick gespeichert oder via IP an die LQL-PC-Software übertragen werden soll. Zudem kann damit das Instrument deaktiviert werden.

Optionen: |  | aus | USB | IP
Werkseinstellung: |  | aus

• Grenzwerte
Das Menü "Grenzwerte", das mit dieser Taste aufgerufen wird, dient zur Definition vorgegebener Grenzwerte, die z. B. gesetzlich vorgegeben sind oder die die aktuellen Loudness-Standards empfehlen.

• Zusätzliche Grenzwerte
Das Menü "Zusätzliche Grenzwerte", das mit dieser Taste aufgerufen wird, dient zur Definition zusätzlicher Grenzwerte, die enger gefasst sind als die Grenzwerte zuvor und damit als betriebsinterne Grenzen dienen können. Sie signalisieren rechtzeitig ein notwendiges Eingreifen, um ein Programm innerhalb der zulässigen Grenzen (siehe zuvor) zu halten.

zum Anfang

Bereich "Visualisierung"

• Puffer Anzeige
Mit dieser Taste kann die Balken-Anzeige des Puffer-Speichers mit einer Kapazität von 3 Stunden aktiviert oder deaktiviert werden. Das Logging-Instrument zeigt dann auf einem farbigen Balken und numerisch die Auslastung des Puffer-Speichers, falls Daten nicht sofort gespeichert bzw. an den LQL übertragen werden können.

Optionen: |  | ein | aus
Werkseinstellung: |  | ein

Hinweis:
Werden 3 Stunden überschritten, kann es zu falschen Messergebnissen kommen, weil Daten vom Anfang bereits herausgefallen sein können und fehlen. Sorgen Sie deshalb für eine Datensicherung (Speichern auf USB-Stick oder LQL aktivieren) innerhalb der Laufzeit des Puffer-Speichers.

Hinweis:
Beim Zugriff auf das Menü wird die Puffer-Anzeige zurückgesetzt.

zum Anfang

Bereich "Tasten"

• Tasten: Konfigurieren
Das Menü "Logging Tasten", das mit dieser Taste aufgerufen wird, dient zur Definition der Instrumenten-Tasten, die in der Steuerleiste verfügbar sein sollen. Außerdem werden in diesem Menü die Tasten definiert, die in lokalen (instrumentenspezifischen) und globalen Tastenfeldern auf dem Bildschirm dargestellt werden sollen.

zum Anfang