Anzeige-Modus - ISA-Instrument

| Allgemeine Beschreibung
| Instrumenten-Beschreibung
| Steuerleiste - linker (oberer) Bereich: Funktionen des ISA-Instruments
| Steuerleiste - rechter (unterer) Bereich

Allgemeine Beschreibung

Im normalen Anzeigemodus zeigt der TouchMonitor die Instrumente und die Bildschirmgestaltung an, die im aktuell geladenen Preset definiert wurden.

Durch Berühren eines Instruments auf dem Bildschirm wird dieses Instrument fokussiert. Dies ist an einem farbigen Rahmen des Instruments anstelle eines grauen erkennbar. Die Rahmenfarbe entspricht der eingestellten Farbmarkierung für die Gruppe, zu der das fokussierte Instrument gehört.

Die Steuerleiste am unteren Rand des Bildschirms enthält mehrere Tasten. Sie wird permanent angezeigt, wenn die Menü-Option "Steuerleiste" im General-Bereich des "System"-Menüs auf "permanent" eingestellt ist. Anderenfalls wird sie nur für einige Sekunden angezeigt, nachdem der Bildschirm an beliebiger Stelle berührt wurde.

Die Steuerleiste hat zwei Bereiche. Der linke (obere) Bereich zeigt die spezifischen Tasten an, die für das fokussierte Instrument definiert wurden. Auf diese Weise können spezifische Funktionen eines der Instrumente sehr schnell auf dem Bildschirm angewählt werden – fokussieren Sie einfach das Instrument und wählen Sie die gewünschte Funktion.
Der rechte (untere) Bereich zeigt allgemeine Tasten an.

Hinweis:
Welche spezifischen Tasten im linken (oberen) Bereich der Steuerleiste angezeigt werden, kann für jedes Instrument individuell definiert werden. Berühren Sie dazu die Taste "Instrument editieren" und wählen Sie im Menü die Option "Tasten Konfigurieren". Auch die Grundeinstellung jeder Taste kann im Menü vorgewählt werden.

zum Anfang

Instrumenten-Beschreibung

Das Instrument ISA (Immersive Sound Analyzer) basiert auf der Funktionsweise des Surround-Sound-Analyzers und stellt alle relevanten technischen und subjektiven Parameter immersiver Surround-Formate wie 5.1.2, 5.1.4 7.1.2 oder 7.1.4 auf schnelle und intuitiv ablesbare Weise dar. Die Bildschirmanzeige des Immersive-Sound-Analyzers wurde so gestaltet, dass das dynamische Verhalten aller Anzeigeelemente dem subjektiven Höreindruck entspricht und die Balance eines Surround-Programms nicht nur in einer Ebene sondern auch in der räumlichen Ausdehnung intuitiv mit einem Blick erfasst werden kann.
Die immersiven Surround-Formate bestehen in der Regel aus einem Main-Bed mit dem 5.1- oder 7.1-Anteil und einem Upper-Bed mit dem 2.0- oder 4.0-Anteil. Die jeweiligen ebenenbezogenen Gesamtlautstärken bzw. die umgebenden Signale werden durch cyan- bzw. orange-farbene TVI-Linien (Total Volume Indicator) ähnlich wie im Surround-Sound-Analyzer angezeigt. Die Ausdehnung der Linien lässt Rückschlüsse auf die jeweilige Lautstärke und Phasenbeziehungen zwischen den Kanälen zu.
In jeder Ebene kann ein Dominanz-Indikator (DMI als Fadenkreuz) und ebenenübergreifend ein Immersive-Dominanz-Indikator (IDI als weißer veränderlicher Punkt) hinzugeschaltet werden. Während die DMIs den subjektiv wahrgenommenen akustischen Schwerpunkt innerhalb der jeweiligen Ebene darstellen, zeigt die Größe und die Position des IDI zwischen den Fadenkreuzen die wahrgenommene Position und ihre Höhe (räumlicher Schwerpunkt) im Gesamt-Klangfeld an. Ein kleiner werdender Punkt und seine Annäherung an das cyan-farbenen Fadenkreuz lässt darauf schließen, das sich der räumliche Schwerpunkt ins Main-Bed verschiebt. Bei großem Punkt nahe beim orange-farbenen gedrehten Fadenkreuz liegt der Schwerpunkt im Upper-Bed. Dieses Verhalten lässt Rückschlüsse auf die relativen Lautstärke-Verhältnisse zwischen den Ebenen zu.
Zur Beurteilung der Phasenbeziehungen zwischen den Kanalpaaren können wie im Surround-Sound-Analyzer Korrelatoren und Phantom-Schallquellen-Indikatoren (PSI - Phantom Source Indicator) wechselweise für jeweils eine der Ebenen angezeigt werden.
Details und Beispiele finden Sie unter https://www.rtw.com/de/blog/im-fokus-der-immersive-sound-analyzer.html

zum Anfang

Steuerleiste - linker (oberer) Bereich: Funktionen des ISA-Instruments

Wenn das ISA-Instrument im Fokus steht, kann der linke (obere) Bereich der Steuerleiste einzelne oder alle der hier beschriebenen Tasten anzeigen.

Hinweis:
Mit der Funktion "Tasten konfigurieren" im ISA-Menü kann jede für dieses Instrument verfügbare Taste aus der Steuerleiste entfernt werden. Nur die im Bereich "Steuerleiste" des Menüs "Tastenkonfiguration ISA" aktivierten Tasten sind im normalen Anzeigebetrieb sichtbar, wenn das ISA-Instrument im Fokus steht.

• PSI
Diese Taste dient zum Aktivieren oder Deaktivieren der Phantomschallquellen-Anzeige für die mit der Taste "Layer" gewählten Ebene.

• COR
Diese Taste dient zum Aktivieren oder Deaktivieren der zusätzlichen Korrelationsgradanzeigen für die mit der Taste "Layer" gewählten Ebene.

• Layer Middle/Top
Die Taste "Layer" hat Toggle-Funktion mit den Schaltzuständen "Middle" und "Top" und dient zur Auswahl der jeweiligen Ebene.
Steht die Taste auf "Middle", werden mit den anderen Tasten der Steuerleiste die Funktionen für die mittlere Ebene (Main-Bed) gesteuert.
Steht die Taste auf "Top", werden mit den anderen Tasten der Steuerleiste die Funktionen für die obere Ebene (Upper-Bed) gesteuert.

• LFE
Diese Taste dient zum Aktivieren oder Deaktivieren der zusätzlichen Warn-Anzeige "LFE Phase!" für die mit der Taste "Layer" gewählten Ebene, die im unteren Bereich des ISA aufleuchtet, wenn die Korrelation zwischen den einzelnen Kanälen und dem LFE-Kanal negative Werte annimmt.

• DMI
Diese Taste dient zum Aktivieren oder Deaktivieren des Indikators (Fadenkreuz) für die Position des dominanten Schallereignisses für die mit der Taste "Layer" gewählten Ebene.

• IDI
Diese Taste dient zum Aktivieren oder Deaktivieren des Indikators (veränderlicher Punkt) für die Position des räumlichen akustischen Schwerpunkts (Höhe des Signals) im Gesamt-Klangbild.

zum Anfang

Steuerleiste - rechter (unterer) Bereich

Der rechte (untere) Bereich der Steuerleiste enthält immer die folgenden vier Tasten:

• Instrument editieren
Diese Taste wird für den direkten Zugriff auf die Menüparameter des fokussierten Instruments verwendet. Alle Veränderungen im Menü werden mit der Taste "Speichern" im aktuellen Preset gespeichert.

• Preset laden
Diese Taste wird zum Laden eines Presets aus dem internen Speicher des Geräts oder von einem USB-Speichermedium verwendet, das an einen der USB-Ports angeschlossen ist.

• Menü
Diese Taste wird zur Anzeige des Hauptmenüs verwendet. Dies ist der Startpunkt für die globale Systemkonfiguration sowie für die Verwaltung von Lizenzen und Presets.

• Hilfe
Diese Taste wird zur Anzeige der Bildschirm-Hilfefunktion im normalen Anzeigemodus verwendet (dieser Text). Abhängig vom fokussierten Instrument beschreibt diese Hilfeseite auch dessen spezifische Tasten.

zum Anfang