Menü: Logging Tasten

Dieses Menü dient zur Definition der Instrumenten-Tasten, die in der Steuerleiste verfügbar sein sollen. Außerdem werden in diesem Menü die Tasten definiert, die in lokalen (instrumentenspezifischen) und globalen Tastenfeldern (Global Keyboard) auf dem Bildschirm dargestellt werden sollen.

Hinweis:
Die in diesem Menü gezeigten Tasten beeinflussen die Funktion des Instruments nicht unmittelbar; sie definieren lediglich, ob eine Taste in der Steuerleiste, im lokalen Tastenfeld des Instruments oder im globalen Tastenfeld sichtbar sein wird. Alle aktivierten Tasten im Bereich "Steuerleiste" erscheinen in der Steuerleiste dieses Instruments. Alle aktivierten Tasten im Bereich "Tastenfeld" erscheinen im lokalen Tastenfeld dieses Instruments. Im Bereich "Global Keyboard" (globales Tastenfeld) können individuelle Instrumenten-Funktionen den Tasten zugewiesen werden, die vorher im globalen Tastenfeld definiert wurden.

| Bereich "Steuerleiste"
| Bereich "Tastenfeld"
| Bereich "Global Keyboard"

Bereich "Steuerleiste"

Alle aktivierten Tasten in diesem Bereich erscheinen in der Steuerleiste des Logging-Instruments. Mit der View-Funktion kann das in Audiogruppen enthaltene Logging-Instrument zur Nutzung der Tasten in der Steuerleiste auf dem Bildschirm positioniert und skaliert werden (zur Zeit ohne Darstellungen). Damit kann auch ohne die Einbindung des Loudness-Sum- oder Loudness-Numeric-Instruments in der Audio-Gruppe eine Loudness-Messung erfolgen.

• Start
Die Taste "Start" wird zum Starten der Loudness-Messung verwendet.

Optionen: |  | ein | aus
Werkseinstellung: |  | ein

• Stop
Die Taste "Stop" wird zum Beenden der Loudness-Messung verwendet.

Optionen: |  | ein | aus
Werkseinstellung: |  | ein

• Reset Loudness
Die Taste "Reset Loudness" wird zum Rücksetzen der Loudness-Messung verwendet.

Optionen: |  | ein | aus
Werkseinstellung: |  | ein

• Start + R (Puls)
Die Taste "Start + R (Puls)" löst ähnlich wie die Taste "Start" die Loudness-Messung aus. Allerdings wird dabei zuvor ein eventuell vorhandener Messwert gelöscht und danach erst die Messung gestartet. Diese Funktion wird durch einfaches Drücken der Taste ausgelöst. Eine Beendigung oder Unterbrechung der Messung erfolgt in diesem Fall mit der Taste "Stop" oder "Pause".

Optionen: |  | ein | aus
Werkseinstellung: |  | aus

• Start + R (Hüllk)
Die Taste "Start + R (Hüllk)" löst ähnlich wie die Taste "Start" die Loudness-Messung aus. Allerdings wird dabei zuvor ein eventuell vorhandener Messwert gelöscht und danach erst die Messung gestartet. Diese Funktion wird durch Drücken und Halten der Taste ausgelöst. Eine Beendigung der Messung erfolgt in diesem Fall durch Lösen der Taste.

Optionen: |  | ein | aus
Werkseinstellung: |  | aus

Hinweis:
Diese Funktionalität steht nur in Verbindung mit dem GPI-Port zur Verfügung. Die Bildschirm-Taste kann keinen "Drücken und Halten"-Zustand emulieren.

• Pause
Die Taste "Pause" wird zur Unterbrechung der laufenden Loudness-Messung verwendet.

Optionen: |  | ein | aus
Werkseinstellung: |  | ein

• USB starten
Diese Taste steht nur zur Verfügung, wenn der Logging-Modus auf "USB" eingestellt ist. Sie hat Toggle-Funktion mit den Schaltzuständen "USB starten" und "USB schließen" und dient zur Steuerung der Erfassung der Logging-Daten auf dem USB-Stick.

Optionen: |  | ein | aus
Werkseinstellung: |  | ein

Im Normalbetrieb wird durch Berühren der mit "USB starten" beschrifteten Taste die Erfassung der Logging-Daten für die Speicherung in eine Datei (Logfile) auf dem angeschlossenen USB-Stick gestartet. Stop, Reset oder der folgende Start der Messung erzeugt entsprechende Flags im Logfile. In der obersten Zeile des Logging-Instrument wird während dieses Vorgangs die Meldung "USB Logging – aktiv" (grün) angezeigt.
Im Normalbetrieb wird durch Berühren der jetzt mit "USB schließen" beschrifteten Taste die Erfassung der Logging-Daten beendet und die Daten auf dem angeschlossenen USB-Stick gespeichert, sowie das erzeugte Logfile geschlossen. Während dieses Vorgangs wird in der obersten Zeile des Logging-Instruments die Meldung "USB Logging – beschäftigt" (rot) angezeigt. Die aus zwei Audio-Gruppen erfassten Daten werden jeweils in einer eigenen Datei der Form "Gerätename_Audiogruppe_Seriennummer_Datum-Zeit.db" im Verzeichnis "rtw\logging\" gespeichert und können mit einem SQLite-kompatiblen Datenbank-Browser betrachtet und z. B. in eine CSV-Datei exportiert werden.

Wichtiger Hinweis:
Ziehen Sie während dieser Vorgänge niemals den USB-Stick vom Gerät ab! Das Logfile wird sonst nicht korrekt geschlossen und ist dann unbrauchbar! Warten Sie immer mit dem Abziehen des USB-Sticks, bis in der obersten Zeile des Logging-Instruments die Status-Meldung "USB Logging – bereit" (gelb) erscheint!

Hinweis:
Bei der Speicherung auf einen USB-Stick erstellt jeder manuelle Starten-/Schließen-Vorgang jeweils ein eigenes Logfile. Zudem werden die Daten lange laufender Logging-Sequenzen alle 24 Stunden in ein neues Logfile geschrieben.

zum Anfang

Bereich "Tastenfeld"

Alle aktivierten Tasten in diesem Bereich erscheinen im Bildschirm-Tastenfeld dieses Instruments. Mit der View-Funktion kann dieses Tastenfeld dann wie ein Instrument auf dem Bildschirm positioniert und skaliert werden. Wenn hier alle Tasten auf "aus" eingestellt sind, kann im View-Menü kein Tastenfeld für dieses Instrument positioniert werden. Mit den Tasten kann auch ohne die Einbindung des Loudness-Sum- oder Loudness-Numeric-Instruments in der Audio-Gruppe eine Loudness-Messung erfolgen.

• Start
Die Taste "Start" wird zum Starten der Loudness-Messung verwendet.

Optionen: |  | ein | aus
Werkseinstellung: |  | aus

• Stop
Die Taste "Stop" wird zum Beenden der Loudness-Messung verwendet.

Optionen: |  | ein | aus
Werkseinstellung: |  | aus

• Reset Loudness
Die Taste "Reset Loudness" wird zum Rücksetzen der Loudness-Messung verwendet.

Optionen: |  | ein | aus
Werkseinstellung: |  | aus

• Start + R (Puls)
Die Taste "Start + R (Puls)" löst ähnlich wie die Taste "Start" die Loudness-Messung aus. Allerdings wird dabei zuvor ein eventuell vorhandener Messwert gelöscht und danach erst die Messung gestartet. Diese Funktion wird durch einfaches Drücken der Taste ausgelöst. Eine Beendigung oder Unterbrechung der Messung erfolgt in diesem Fall mit der Taste "Stop" oder "Pause".

Optionen: |  | ein | aus
Werkseinstellung: |  | aus

• Start + R (Hüllk)
Die Taste "Start + R (Hüllk)" löst ähnlich wie die Taste "Start" die Loudness-Messung aus. Allerdings wird dabei zuvor ein eventuell vorhandener Messwert gelöscht und danach erst die Messung gestartet. Diese Funktion wird durch Drücken und Halten der Taste ausgelöst. Eine Beendigung der Messung erfolgt in diesem Fall durch Lösen der Taste.

Optionen: |  | ein | aus
Werkseinstellung: |  | aus

Hinweis:
Diese Funktionalität steht nur in Verbindung mit dem GPI-Port zur Verfügung. Die Bildschirm-Taste kann keinen "Drücken und Halten"-Zustand emulieren.

• Pause
Die Taste "Pause" wird zur Unterbrechung der laufenden Loudness-Messung verwendet.

Optionen: |  | ein | aus
Werkseinstellung: |  | aus

• USB starten
Diese Taste steht nur zur Verfügung, wenn der Logging-Modus auf "USB" eingestellt ist. Sie hat Toggle-Funktion mit den Schaltzuständen "USB starten" und "USB schließen" und dient zur Steuerung der Erfassung der Logging-Daten auf dem USB-Stick.

Optionen: |  | ein | aus
Werkseinstellung: |  | aus

Im Normalbetrieb wird durch Berühren der mit "USB starten" beschrifteten Taste die Erfassung der Logging-Daten für die Speicherung in eine Datei (Logfile) auf dem angeschlossenen USB-Stick gestartet. Stop, Reset oder der folgende Start der Messung erzeugt entsprechende Flags im Logfile. In der obersten Zeile des Logging-Instrument wird während dieses Vorgangs die Meldung "USB Logging – aktiv" (grün) angezeigt.
Im Normalbetrieb wird durch Berühren der jetzt mit "USB schließen" beschrifteten Taste die Erfassung der Logging-Daten beendet und die Daten auf dem angeschlossenen USB-Stick gespeichert, sowie das erzeugte Logfile geschlossen. Während dieses Vorgangs wird in der obersten Zeile des Logging-Instruments die Meldung "USB Logging – beschäftigt" (rot) angezeigt. Die aus zwei Audio-Gruppen erfassten Daten werden jeweils in einer eigenen Datei der Form "Gerätename_Audiogruppe_Seriennummer_Datum-Zeit.db" im Verzeichnis "rtw\logging\" gespeichert und können mit einem SQLite-kompatiblen Datenbank-Browser betrachtet und z. B. in eine CSV-Datei exportiert werden.

Wichtiger Hinweis:
Ziehen Sie während dieser Vorgänge niemals den USB-Stick vom Gerät ab! Das Logfile wird sonst nicht korrekt geschlossen und ist dann unbrauchbar! Warten Sie immer mit dem Abziehen des USB-Sticks, bis in der obersten Zeile des Logging-Instruments die Status-Meldung "USB Logging – bereit" (gelb) erscheint!

Hinweis:
Bei der Speicherung auf einen USB-Stick erstellt jeder manuelle Starten-/Schließen-Vorgang jeweils ein eigenes Logfile. Zudem werden die Daten lange laufender Logging-Sequenzen alle 24 Stunden in ein neues Logfile geschrieben.

zum Anfang

Bereich "Global Keyboard"

In diesem Bereich können individuelle Instrumenten-Funktionen bestimmten Tasten des globalen Tastenfelds zugewiesen werden. So kann eine einzelne Taste des globalen Tastenfelds Funktionen mehrerer Instrumente steuern, selbst dann, wenn diese Instrumente in verschiedenen Audio-Gruppen angeordnet sind. Außerdem können mit dem globalen Tastenfeld Instrumenten-Tasten über die GPIO-Schnittstelle des TouchMonitors extern gesteuert werden. Um eine Instrumenten-Taste einer Taste des globalen Tastenfelds zuzuordnen, wählen Sie die betreffende Instrumenten-Taste zunächst im Bereich "Global Keyboard" an. Weisen Sie sie dann im Bereich "Auswahl" einer der verfügbaren Tasten des globalen Tastenfelds zu.

Hinweis:
Die Tasten in dieser Sektion stehen nur dann für eine Zuordnung zur Verfügung, wenn zuvor das Instrument "Global Keyboard" in der Non-Audio-Gruppe definiert wurde. Außerdem muss im Menü des Instruments "Global Keyboard" mindestens eine Taste auf den Modus "Instrument" eingestellt sein.

• Start
Die Taste "Start" wird zum Starten der Loudness-Messung verwendet.

Optionen: |  | ein | aus
Werkseinstellung: |  | aus

• Stop
Die Taste "Stop" wird zum Beenden der Loudness-Messung verwendet.

Optionen: |  | ein | aus
Werkseinstellung: |  | aus

• Reset Loudness
Die Taste "Reset Loudness" wird zum Rücksetzen der Loudness-Messung verwendet.

Optionen: |  | ein | aus
Werkseinstellung: |  | aus

• Start + R (Puls)
Die Taste "Start + R (Puls)" löst ähnlich wie die Taste "Start" die Loudness-Messung aus. Allerdings wird dabei zuvor ein eventuell vorhandener Messwert gelöscht und danach erst die Messung gestartet. Diese Funktion wird durch einfaches Drücken der Taste ausgelöst. Eine Beendigung oder Unterbrechung der Messung erfolgt in diesem Fall mit der Taste "Stop" oder "Pause".

Optionen: |  | ein | aus
Werkseinstellung: |  | aus

• Start + R (Hüllk)
Die Taste "Start + R (Hüllk)" löst ähnlich wie die Taste "Start" die Loudness-Messung aus. Allerdings wird dabei zuvor ein eventuell vorhandener Messwert gelöscht und danach erst die Messung gestartet. Diese Funktion wird durch Drücken und Halten der Taste ausgelöst. Eine Beendigung der Messung erfolgt in diesem Fall durch Lösen der Taste.

Optionen: |  | ein | aus
Werkseinstellung: |  | aus

Hinweis:
Diese Funktionalität steht nur in Verbindung mit dem GPI-Port zur Verfügung. Die Bildschirm-Taste kann keinen "Drücken und Halten"-Zustand emulieren.

• Pause
Die Taste "Pause" wird zur Unterbrechung der laufenden Loudness-Messung verwendet.

Optionen: |  | ein | aus
Werkseinstellung: |  | aus

• USB starten
Diese Taste steht nur zur Verfügung, wenn der Logging-Modus auf "USB" eingestellt ist. Sie hat Toggle-Funktion mit den Schaltzuständen "USB starten" und "USB schließen" und dient zur Steuerung der Erfassung der Logging-Daten auf dem USB-Stick.

Optionen: |  | ein | aus
Werkseinstellung: |  | aus

Im Normalbetrieb wird durch Berühren der mit "USB starten" beschrifteten Taste die Erfassung der Logging-Daten für die Speicherung in eine Datei (Logfile) auf dem angeschlossenen USB-Stick gestartet. Stop, Reset oder der folgende Start der Messung erzeugt entsprechende Flags im Logfile. In der obersten Zeile des Logging-Instruments wird während dieses Vorgangs die Meldung "USB Logging – aktiv" (grün) angezeigt.
Im Normalbetrieb wird durch Berühren der jetzt mit "USB schließen" beschrifteten Taste die Erfassung der Logging-Daten beendet und die Daten auf dem angeschlossenen USB-Stick gespeichert, sowie das erzeugte Logfile geschlossen. Während dieses Vorgangs wird in der obersten Zeile des Logging-Instruments die Meldung "USB Logging – beschäftigt" (rot) angezeigt. Die aus zwei Audio-Gruppen erfassten Daten werden jeweils in einer eigenen Datei der Form "Gerätename_Audiogruppe_Seriennummer_Datum-Zeit.db" im Verzeichnis "rtw\logging\" gespeichert und können mit einem SQLite-kompatiblen Datenbank-Browser betrachtet und z. B. in eine CSV-Datei exportiert werden.

Wichtiger Hinweis:
Ziehen Sie während dieser Vorgänge niemals den USB-Stick vom Gerät ab! Das Logfile wird sonst nicht korrekt geschlossen und ist dann unbrauchbar! Warten Sie immer mit dem Abziehen des USB-Sticks, bis in der obersten Zeile des Logging-Instruments die Status-Meldung "USB Logging – bereit" (gelb) erscheint!

Hinweis:
Bei der Speicherung auf einen USB-Stick erstellt jeder manuelle Starten-/Schließen-Vorgang jeweils ein eigenes Logfile. Zudem werden die Daten lange laufender Logging-Sequenzen alle 24 Stunden in ein neues Logfile geschrieben.

Hinweis:
Im Global Keyboard hat die zugeordnete Taste "USB starten" zwar die beschriebene Toggle-Funktion, kann diese aber auf dem Bildschirm nicht darstellen. Achten Sie daher bei der Verwendung der Taste auf die entsprechenden Status-Anzeigen in der obersten Zeile des Logging-Instruments.

zum Anfang