| ## SDI Interface
Beim Überfahren der Anzeigeelemente mit der Maus werden die entsprechenden Beschreibungen angezeigt.
Das SDI Interface-Instrument zeigt die wichtigsten Parameter einer eingebauten 3G-SDI-Deembedder-Schnittstelle. Liegen gültige Signale mit gültigen Audio-Gruppen im SDI-Datenstrom an, erfolgt das Deembedding und die Darstellung des Status im SDI-Interface-Instrument. Die decodierten AES-Signalpaare stehen dann für das Eingangsrouting des TouchMonitors zur Verfügung.