Instrumente und Menüs | Übersicht Im folgenden sind alle Beschreibungen zu Instrumenten und Menüs zusammengefasst, die in einem vollausgestatteten Gerät vorhanden sind und als Hilfetexte kontextbezogen im Gerät zur Verfügung stehen. Die Reihenfolge der Beschreibung orientiert sich dabei an der Reihenfolge der Darstellung in der Schnellstartanleitung. Abhängig von den aktivierten Lizenzen auf Ihrem Gerät kann die Anzahl der verfügbaren Instrumente und Menüs in Ihrem Gerät von den aufgelisteten abweichen. Hinweis: Beachten Sie bitte in jeder Beschreibung die Hinweise auf spezifische Eigenschaften einzelner Geräte-Typen und Lizenzen.
| Haupt-Menü
| System-Menüs
| Preset-Menüs
| Gruppe-Menüs
| Loudness-Menüs
| Instrumente (Funktionen und Menüs)
| View-Menü
| Lizenzen-Menü
• Haupt-Menü Das Haupt-Menü ist der Ausgangspunkt zur Verwaltung des Gerätes und zur Erstellung und Verwaltung von Presets und deren Anzeigen (Instrumente). Wurde eine Menü-Sperre eingerichtet, erscheint zuvor das Menü zur Entsperrung.
| > Haupt-Menü |  |  |  |  |
| > Menü gesperrt |  |  |  |  |
zum Anfang • System-Menüs Das System-Menü stellt die Optionen zur Anpassung des Gerätes an Ihr Audio-System in fünf verschiedenen Untermenüs zur Verfügung.
| > System/General | > System/Audio | > System/Uhr | > System/Netzwerk | > System/Spezial |
| > Zusatz-Infos |  |  |  |  |
| > Menü-Sperre |  |  |  |  |
| > Kennung für Logging |  |  |  |
zum Anfang • Presets-Menüs Die Presets-Menüs stellen Optionen zur Verfügung, um neue Presets anzulegen und exisitierende zu editieren und zu verwalten.
| > Interne/Externe Presets | > Preset-Menü |  |  |
zum Anfang • Gruppe-Menüs Die Gruppe-Menüs stellen die Optionen zur grundlegenden Konfiguration von Audio-Gruppen und Non-Audio-Gruppen und zur Verwaltung von Instrumenten zur Verfügung.
| > Audio-Gruppe | > Non Audio-Gruppe |  |  |
| > Routing |  |  |  |  |
| > Instrumente editieren |  |  |  |  |
zum Anfang • Loudness-Menüs Die Loudness-Menüs stellen die Optionen zur grundlegenden Einstellung des Loudness-Standards für Audio-Gruppen und zur Anpassung von Loudness-Parametern zur Verfügung.
| > Loudness |  |  |  |
| > Time & Gate |  |  |  |  |
| > Kanalgewichtung |  |  |  |  |
| > Label |  |  |  |  |
| > Messzeitsteuerung |  |  |  |  |
| > Toleranzen |  |  |  |  |
zum Anfang • Instrumente (Funktionen und Menüs) Die insgesamt auf einem TouchMonitor verfügbaren Instrumente (nach Aktivierung aller Lizenzen) sind im folgenden alphabetisch aufgelistet und mit dem entsprechenden Symbol versehen. Unter der Rubrik Instrument finden Sie die Beschreibung des Instruments und der Funktionen für den Normalbetrieb. In den Rubriken Einstellungen, Tasten, u. a. sind die jeweiligen zur Verfügung stehenden instrumenten-spezifischen Menü-Optionen beschrieben.
|  | AES Status Der AES-Status-Monitor dient zur Anzeige verschiedener Parameter digitaler AES3-Audio-Signale in Klartext. |
| > Instrument | > Einstellungen | > Tasten | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte |
|  | Loudness Chart Das Loudness-Chart-Instrument dient zur grafischen Darstellung und Auswertung des Verlaufs über Zeit einer Loudness-Messung. |
| > Instrument | > Einstellungen | > Tasten | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte |
|  | Correlator Das Stereo-Correlator-Instrument dient zur Anzeige der Phasenbeziehungen zwischen den beiden Kanälen eines Stereosignals (Mono-Kompatibilität). |
| > Instrument | > Einstellungen | > Tasten | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte |
|  | Gain Reduction Das Gain-Reduction-Instrument dient zur Anzeige externer Gain-Reduction-Daten. |
| > Instrument | > Einstellungen | > Routing | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte |
|  | Global Keyboard Das Global Keyboard (globales Tastenfeld) dient zur simultanen Steuerung definierter Funktionen in verschiedenen Instrumenten bzw. von Presets oder zur Steuerung über die GP IO-Schnittstelle. |
| > Instrument | > Einstellungen | > Tasten | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte |
|  | Hardware Status Das Hardware-Status-Instrument dient als Kontroll-Anzeige über den Zustand der Audio-Hardware (I/O-Board, Netzwerk) und zeigt neben der aktuell gemessenen Abtastrate den Typ und ggfs. die Position der eingebauten Audio-Schnittstellen an. |
| > Instrument |  |  | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte |
|  | Logging Mit dem Logging-Instrument können Daten aus Loudness- und TruePeak-Messungen geloggt und wahlweise auf einen USB-Stick gespeichert oder über die Ethernet-Schnittstelle via IP an den LQL - Loudness Quality Logger (kostenlos erhältliche PC-Software) übertragen und ausgewertet werden. |
| > Instrument | > Einstellungen | > Tasten | > Grenzwerte | > Zusätzliche Grenzwerte |
|  | Loudness Numeric Das Loudness-Numeric-Instrument (Loud. Num.) dient zur numerischen Anzeige der Loudness-Summen-Werte M, S oder I, des Loudness-Range-Wertes (LRA), der Maximal-Werte TPmax, Mmax und Smax und der Integrated-Messzeit IDauer einer Loudness-Messung entsprechend EBU R128, ITU BS.1770-4/1771-1, ARIB, ATSC A/85, OP-59, AGCOM, CALM Act, LEQ(M), TASA, SAWA oder kundenspezifisch (Custom-Modus). |
| > Instrument | > Einstellungen | > Tasten | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte |
|  | Loud. Recal. Mit dem Instrument Loudness-Rekalkulation (Loud. Recal.) ist es möglich, die Loudness-Messung auch timecode-gesteuert mit oder ohne Rekalkulation durchzuführen. |
| > Instrument | > Einstellungen | > Tasten | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte |
|  | Loudness Sum Das Loudness-Sum-Instrument stellt auf einer Bargraph-Anzeige die Loudness-Summen-Werte M, S und/oder I einer Loudness-Messung entsprechend EBU R128, ITU BS.1770-4/1771-1, ARIB, ATSC A/85, OP-59, AGCOM, CALM Act, LEQ(M), TASA, SAWA oder kundenspezifisch (Custom-Modus) dar. |
| > Instrument | > Einstellungen | > Tasten | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte |
|  | LRA Das Loudness-Range-Instrument (LRA) mit MagicLRA-Modus dient zur grafischen Darstellung von Loudness-Varianzen. |
| > Instrument | > Einstellungen | > Tasten | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte |
|  | Moving Coil Das Moving-Coil-Instrument stellt Zeigerinstrumente für 2-Kanal-Stereo-Signale mit PPM- , VU-, Loudness- und kombinierter PPM- und Loudness-Anzeige (BBC-Modus) dar. |
| > Instrument | > Einstellungen | > Tasten | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte |
|  | Program Meter Das Program-Meter-Instrument (PPM) bietet Bargarph- und numerische Anzeigen für PPM- oder TruePeak-Messungen mit umfangreicher Auswahl an analogen oder digitalen Skalen. |
| > Instrument | > Einstellungen | > Digitalskalen | > Analogskalen | > Tasten |
|  | RTA Das Echtzeit-Spektrum-Analysator-Instrument (RTA - Real Time Analyzer) zeigt die spektrale Verteilung des Frequenzbereiches der Eingangskanäle auf 31, 61 oder 122 Filterbändern an. |
| > Instrument | > Einstellungen | > Tasten | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte |
|  | SPL Sum Das SPL-Sum-Instrument zeigt den summierten SPL-Pegel aller in einer Gruppe verwendeten Kanäle an. |
| > Instrument | > Einstellungen | > Tasten | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte |
|  | Timecode Reader Das Timecode-Reader-Instrument dient zur Decodierung und zur Anzeige von SDI-embedded- oder LTC-Timecode, der für Loudness- und Logging-Anwendungen genutzt werden kann. |
| > Instrument | > Einstellungen | > Tasten | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte |
|  | Vectorscope Das Audio-Vektorskop dient zur Anzeige der Phasenbeziehungen zwischen den Kanälen eines Kanalpaares (Lissajous-Figur). |
| > Instrument | > Einstellungen | > Tasten | > Analogskalen | > Zusätzliche Grenzwerte |
zum Anfang • View-Menü Das View-Menü stellt die Optionen zur Positionierung und zur Skalierung der in den Gruppen eines Presets enthaltenen Instrumente auf dem Bildschirm zur Verfügung.
| > View-Menü |  |  |  |  |
zum Anfang • Lizenzen-Menü Das Lizenzen-Menü zeigt die im Gerät aktivierten Software-Module (Lizenzen) an und bietet die Möglichkeit, noch nicht aktivierte zu erwerben.
| > Lizenzen-Menü |  |  |  |  |
zum Anfang