Anzeige-Modus - SDI Interface-Instrument

| Allgemeine Beschreibung
| Instrumenten-Beschreibung
| Steuerleiste - linker (oberer) Bereich: Funktionen des SDI Interface-Instruments
| Steuerleiste - rechter (unterer) Bereich

Allgemeine Beschreibung

Im normalen Anzeigemodus zeigt der TouchMonitor die Instrumente und die Bildschirmgestaltung an, die im aktuell geladenen Preset definiert wurden.

Durch Berühren eines Instruments auf dem Bildschirm wird dieses Instrument fokussiert. Dies ist an einem farbigen Rahmen des Instruments anstelle eines grauen erkennbar. Die Rahmenfarbe entspricht der eingestellten Farbmarkierung für die Gruppe, zu der das fokussierte Instrument gehört.

Die Steuerleiste am unteren Rand des Bildschirms enthält mehrere Tasten. Sie wird permanent angezeigt, wenn die Menü-Option "Steuerleiste" im General-Bereich des "System"-Menüs auf "permanent" eingestellt ist. Anderenfalls wird sie nur für einige Sekunden angezeigt, nachdem der Bildschirm an beliebiger Stelle berührt wurde.

Die Steuerleiste hat zwei Bereiche. Der linke (obere) Bereich zeigt die spezifischen Tasten an, die für das fokussierte Instrument definiert wurden. Auf diese Weise können spezifische Funktionen eines der Instrumente sehr schnell auf dem Bildschirm angewählt werden – fokussieren Sie einfach das Instrument und wählen Sie die gewünschte Funktion.

Hinweis:
Welche spezifischen Tasten im linken (oberen) Bereich der Steuerleiste angezeigt werden, kann für jedes Instrument individuell definiert werden. Berühren Sie dazu die Taste "Instrument editieren" und wählen Sie im Menü die Option "Tasten Konfigurieren". Auch die Grundeinstellung jeder Taste kann im Menü vorgewählt werden.

zum Anfang

Instrumenten-Beschreibung

Das SDI Interface-Instrument hat Zugriff auf die 3G-SDI-Deembedder-Schnittstelle (Option) und die in SDI-Datenströmen enthaltenen Audio-Ströme und bringt deren Status auf dem Bildschirm zur Darstellung. Die Schnittstelle erkennt automatisch die Gültigkeit des Signals, die Frequenz (SD/HD/3G) und die enthaltenen Formate. Nach der Prüfung des Vorhandenseins gültiger Audio-Gruppen erfolgt das Deembedding der jeweils enthaltenen Kanäle. Beim Single-Link-Verfahren (SD/HD/SDI) stehen max. 4 Audio-Gruppen mit jeweils 4 Audio-Kanälen zur Verfügung. Beim Dual-Link-Verfahren (3G) stehen max. 8 Gruppen mit je 4 Audio-Kanälen zur Verfügung. Die Audio-Kanäle stehen dann für das Eingangsrouting zur Verfügung. Da es sich bei den Audio-Kanälen in der Regel um AES3-Signale handelt, können verschiedene Parameter (z. B. Status Bytes, Audio-Bit-Aktivität, u. a.) der jeweils gerouteten Signale zusätzlich mit dem AES Status-Instrument überwacht werden. Insgesamt kann der TouchMonitor bis zu 32 Kanäle anzeigen.

zum Anfang

Steuerleiste - linker (oberer) Bereich: Funktionen des SDI Interface-Instruments

Für dieses Instrument sind keine Funktionstasten verfügbar.

zum Anfang

Steuerleiste - rechter (unterer) Bereich

Der rechte (untere) Bereich der Steuerleiste enthält immer die folgenden vier Tasten:

• Instrument editieren
Diese Taste wird für den direkten Zugriff auf die Menüparameter des fokussierten Instruments verwendet. Alle Veränderungen im Menü werden mit der Taste "Speichern" im aktuellen Preset gespeichert.

• Preset laden
Diese Taste wird zum Laden eines Presets aus dem internen Speicher des Geräts oder von einem USB-Speichermedium verwendet, das an einen der USB-Ports angeschlossen ist.

• Menü
Diese Taste wird zur Anzeige des Hauptmenüs verwendet. Dies ist der Startpunkt für die globale Systemkonfiguration sowie für die Verwaltung von Lizenzen und Presets.

• Hilfe
Diese Taste wird zur Anzeige der Bildschirm-Hilfefunktion im normalen Anzeigemodus verwendet (dieser Text). Abhängig vom fokussierten Instrument beschreibt diese Hilfeseite auch dessen spezifische Tasten.

zum Anfang