Anzeige-Modus - Multicorrelator-Instrument

| Allgemeine Beschreibung
| Instrumenten-Beschreibung
| Steuerleiste - linker (oberer) Bereich: Funktionen des Multicorrelator-Instruments
| Steuerleiste - rechter (unterer) Bereich

Allgemeine Beschreibung

Im normalen Anzeigemodus zeigt der TouchMonitor die Instrumente und die Bildschirmgestaltung an, die im aktuell geladenen Preset definiert wurden.

Durch Berühren eines Instruments auf dem Bildschirm wird dieses Instrument fokussiert. Dies ist an einem farbigen Rahmen des Instruments anstelle eines grauen erkennbar. Die Rahmenfarbe entspricht der eingestellten Farbmarkierung für die Gruppe, zu der das fokussierte Instrument gehört.

Die Steuerleiste am unteren Rand des Bildschirms enthält mehrere Tasten. Sie wird permanent angezeigt, wenn die Menü-Option "Steuerleiste" im General-Bereich des "System"-Menüs auf "permanent" eingestellt ist. Anderenfalls wird sie nur für einige Sekunden angezeigt, nachdem der Bildschirm an beliebiger Stelle berührt wurde.

Die Steuerleiste hat zwei Bereiche. Der linke (obere) Bereich zeigt die spezifischen Tasten an, die für das fokussierte Instrument definiert wurden. Auf diese Weise können spezifische Funktionen eines der Instrumente sehr schnell auf dem Bildschirm angewählt werden – fokussieren Sie einfach das Instrument und wählen Sie die gewünschte Funktion.

Hinweis:
Welche spezifischen Tasten im linken (oberen) Bereich der Steuerleiste angezeigt werden, kann für jedes Instrument individuell definiert werden. Berühren Sie dazu die Taste "Instrument editieren" und wählen Sie im Menü die Option "Tasten Konfigurieren". Auch die Grundeinstellung jeder Taste kann im Menü vorgewählt werden.

zum Anfang

Instrumenten-Beschreibung

In den Surround-Kanal-Konfigurationen (nicht im TMR7) zeigt das Instrument Multikorrelator im Normal-Modus einen Multi-Korrelator mit Korrelationsgradanzeige aller möglichen Kanalpaare (außer LFE) in einem Lautsprecher-Setup des jeweiligen Surround-Formates an. Ein Tiefpassfilter (300 Hz) kann der Korrelationsgradanzeige zugeschaltet werden. Im LFE-Modus zeigt es die Phasenbeziehungen zwischen jedem in diesem Surround-Format verfügbaren Einzelkanal und dem LFE-Kanal. Im 7.1-Cinema-Surround-Modus werden die Pegel der zusätzlichen Frontkanäle mit dem Pegel des Front-Center-Kanals gemischt. Deshalb gibt es dort nur einen allgemeinen Front-Center-Indikator.
Identische Signale in beiden Kanälen eines Paars haben die Korrelation +1, vollständig unabhängige Signale eine Korrelation von 0. Normale Stereomischungen zeigen meist Korrelationswerte zwischen 0,3 und 0,7 an. Wenn beide Kanäle identische Signale führen, die Polarität in einem der beiden Kanäle aber vertauscht ist (180° Phase), beträgt die Korrelation -1.

zum Anfang

Steuerleiste - linker (oberer) Bereich: Funktionen des Multicorrelator-Instruments

Wenn das Multicorrelator-Instrument im Fokus steht, kann der linke (obere) Bereich der Steuerleiste die hier beschriebene Taste anzeigen.

Hinweis:
Mit der Funktion "Tasten konfigurieren" im Multicorrelator-Menü kann jede für dieses Instrument verfügbare Taste aus der Steuerleiste entfernt werden. Nur die im Bereich "Steuerleiste" des Menüs "Correlator Tasten" aktivierten Tasten sind im normalen Anzeigebetrieb sichtbar, wenn das Correlator-Instrument im Fokus steht.

• Normal LFE
Mit dieser Taste wird das Instrument zwischen Normal- und LFE-Modus umgeschaltet.

zum Anfang

Steuerleiste - rechter (unterer) Bereich

Der rechte (untere) Bereich der Steuerleiste enthält immer die folgenden vier Tasten:

• Instrument editieren
Diese Taste wird für den direkten Zugriff auf die Menüparameter des fokussierten Instruments verwendet. Alle Veränderungen im Menü werden mit der Taste "Speichern" im aktuellen Preset gespeichert.

• Preset laden
Diese Taste wird zum Laden eines Presets aus dem internen Speicher des Geräts oder von einem USB-Speichermedium verwendet, das an einen der USB-Ports angeschlossen ist.

• Menü
Diese Taste wird zur Anzeige des Hauptmenüs verwendet. Dies ist der Startpunkt für die globale Systemkonfiguration sowie für die Verwaltung von Lizenzen und Presets.

• Hilfe
Diese Taste wird zur Anzeige der Bildschirm-Hilfefunktion im normalen Anzeigemodus verwendet (dieser Text). Abhängig vom fokussierten Instrument beschreibt diese Hilfeseite auch dessen spezifische Tasten.

zum Anfang