| ## Multicorrelator
Beispiel: 5.1-Surround-Format Beim Überfahren der Anzeigeelemente mit der Maus werden die entsprechenden Beschreibungen angezeigt.
Identische Signale in beiden Kanälen eines Paares haben die Korrelation +1 (maximaler positiver Ausschlag, grün), vollständig unabhängige Signale eine Korrelation von 0 (kein Ausschlag, weiß). Normale Stereomischungen zeigen meist Korrelationswerte zwischen 0,3 und 0,7 an. Wenn beide Kanäle identische Signale führen, die Polarität in einem der beiden Kanäle aber vertauscht ist (180° Phase), beträgt die Korrelation -1 (maximaler negativer Ausschlag, rot).