Anzeige-Modus - Loud. Recal.-Instrument (Loudness Recalculation)

| Allgemeine Beschreibung
| Instrumenten-Beschreibung
| Steuerleiste - linker (oberer) Bereich: Funktionen des Loud. Recal.-Instruments (Loudness Recalculation)
| Steuerleiste - rechter (unterer) Bereich

Allgemeine Beschreibung

Im normalen Anzeigemodus zeigt der TouchMonitor die Instrumente und die Bildschirmgestaltung an, die im aktuell geladenen Preset definiert wurden.

Durch Berühren eines Instruments auf dem Bildschirm wird dieses Instrument fokussiert. Dies ist an einem farbigen Rahmen des Instruments anstelle eines grauen erkennbar. Die Rahmenfarbe entspricht der eingestellten Farbmarkierung für die Gruppe, zu der das fokussierte Instrument gehört.

Die Steuerleiste am unteren Rand des Bildschirms enthält mehrere Tasten. Sie wird permanent angezeigt, wenn die Menü-Option "Steuerleiste" im General-Bereich des "System"-Menüs auf "permanent" eingestellt ist. Anderenfalls wird sie nur für einige Sekunden angezeigt, nachdem der Bildschirm an beliebiger Stelle berührt wurde.

Die Steuerleiste hat zwei Bereiche. Der linke (obere) Bereich zeigt die spezifischen Tasten an, die für das fokussierte Instrument definiert wurden. Auf diese Weise können spezifische Funktionen eines der Instrumente sehr schnell auf dem Bildschirm angewählt werden – fokussieren Sie einfach das Instrument und wählen Sie die gewünschte Funktion.

Hinweis:
Welche spezifischen Tasten im linken (oberen) Bereich der Steuerleiste angezeigt werden, kann für jedes Instrument individuell definiert werden. Berühren Sie dazu die Taste "Instrument editieren" und wählen Sie im Menü die Option "Tasten Konfigurieren". Auch die Grundeinstellung jeder Taste kann im Menü vorgewählt werden.

zum Anfang

Instrumenten-Beschreibung

Das Instrument Loud. Recal. ist nur mit aktivierter Timecode-Reader-Lizenz (SW20008) verfügbar. Damit ist es möglich, die Loudness-Messung auch timecode-gesteuert mit oder ohne Rekalkulation durchzuführen. Entsprechend zeigt das Loud. Recal.-Instrument Anfangs- und Endzeit und den aktuellen Timecode oder nur den aktuellen Timecode an. Dazu wird eine eigene, im Timecode-Modus laufende Audio-Gruppe benötigt. Für die Rekalkulation muss sich zudem das Loud. Recal.-Instrument in der Audio-Gruppe befinden, die eines der Loudness-Instrumente enthält.
Mit der Option der fortlaufenden Rekalkulation ist es möglich, bei Nachbesserungen an übersteuerten Programmstellen ohne kompletten Durchlauf direkt den aktualisierten I-Wert zu erhalten. Der in der Anzeige dann zwischen Anfangs- und Endzeit angeordnete Timecode signalisiert in grün eine normale Erfassung der Daten. Erscheint der Timecode in gelb, wird eine Neuberechnung durchgeführt. Ist er rot, befindet er sich außerhalb des erfassten Intervalls. Eine ideale Ergänzung zum Loud. Recal.-Instrument stellt das Loudness Chart-Instrument zur Anzeige des zeitlichen Verlaufs und zur Auswertung der Loudness-Messung dar.

Hinweis:
Bei aktivierter Rekalkulation kann gleichzeitig kein Logging durchgeführt werden.

Hinweis:
Das Loud. Recal.-Instrument kann innerhalb einer Audio-Gruppe nicht parallel mit dem Radar-Instrument betrieben werden.

Hinweis:
Auf TMR7-Radio und TMR7-Mount sind manche Funktionen eingeschränkt.

zum Anfang

Steuerleiste - linker (oberer) Bereich: Funktionen des Loud. Recal.-Instruments (Loudness Recalculation)

Für dieses Instrument stehen keine Tasten zur Verfügung.

zum Anfang

Steuerleiste - rechter (unterer) Bereich

Der rechte (untere) Bereich der Steuerleiste enthält immer die folgenden vier Tasten:

• Instrument editieren
Diese Taste wird für den direkten Zugriff auf die Menüparameter des fokussierten Instruments verwendet. Alle Veränderungen im Menü werden mit der Taste "Speichern" im aktuellen Preset gespeichert.

• Preset laden
Diese Taste wird zum Laden eines Presets aus dem internen Speicher des Geräts oder von einem USB-Speichermedium verwendet, das an einen der USB-Ports angeschlossen ist.

• Menü
Diese Taste wird zur Anzeige des Hauptmenüs verwendet. Dies ist der Startpunkt für die globale Systemkonfiguration sowie für die Verwaltung von Lizenzen und Presets.

• Hilfe
Diese Taste wird zur Anzeige der Bildschirm-Hilfefunktion im normalen Anzeigemodus verwendet (dieser Text). Abhängig vom fokussierten Instrument beschreibt diese Hilfeseite auch dessen spezifische Tasten.

zum Anfang