Anzeige-Modus - BLITS-Instrument

| Allgemeine Beschreibung
| Instrumenten-Beschreibung
| Steuerleiste - linker (oberer) Bereich: Funktionen des BLITS-Instruments
| Steuerleiste - rechter (unterer) Bereich

Allgemeine Beschreibung

Im normalen Anzeigemodus zeigt der TouchMonitor die Instrumente und die Bildschirmgestaltung an, die im aktuell geladenen Preset definiert wurden.

Durch Berühren eines Instruments auf dem Bildschirm wird dieses Instrument fokussiert. Dies ist an einem farbigen Rahmen des Instruments anstelle eines grauen erkennbar. Die Rahmenfarbe entspricht der eingestellten Farbmarkierung für die Gruppe, zu der das fokussierte Instrument gehört.

Die Steuerleiste am unteren Rand des Bildschirms enthält mehrere Tasten. Sie wird permanent angezeigt, wenn die Menü-Option "Steuerleiste" im General-Bereich des "System"-Menüs auf "permanent" eingestellt ist. Anderenfalls wird sie nur für einige Sekunden angezeigt, nachdem der Bildschirm an beliebiger Stelle berührt wurde.

Die Steuerleiste hat zwei Bereiche. Der linke (obere) Bereich zeigt die spezifischen Tasten an, die für das fokussierte Instrument definiert wurden. Auf diese Weise können spezifische Funktionen eines der Instrumente sehr schnell auf dem Bildschirm angewählt werden – fokussieren Sie einfach das Instrument und wählen Sie die gewünschte Funktion.
Der rechte (untere) Bereich zeigt allgemeine Tasten an.

Hinweis:
Welche spezifischen Tasten im linken (oberen) Bereich der Steuerleiste angezeigt werden, kann für jedes Instrument individuell definiert werden. Berühren Sie dazu die Taste "Instrument editieren" und wählen Sie im Menü die Option "Tasten Konfigurieren". Auch die Grundeinstellung jeder Taste kann im Menü vorgewählt werden.

zum Anfang

Instrumenten-Beschreibung

Das BLITS-Instrument dient zur Analyse von BLITS-Signalen und zur Generierung von BLITS- und Stereo-Ident-Signalen. Der für die BLITS-Tonsequenz entwickelte spezielle Analyzer kann neben der Kanalzuordnung und dem Pegel auch die Phasenlage, Verzögerung und Polarität der Signale erkennen und schnell erfassbar darstellen.
Bei aktiviertem Analyzer zeigt der Bildschirm in der oberen mit "Analyzer" markierten Zeile durch grün aufleuchtende Felder die eingehende BLITS-Sequenz an. Nach vollständigem Empfang leuchten die darunter angeordneten Statusbalken grün, wenn der benannte Parameter oder der gesamte Signalzustand in Ordnung ist, und rot, wenn Fehler vorhanden sind. In der anschließenden Tabelle kann dann die Auswertung anhand der kanalbezogenen Auflistung der einzelnen Parameter erfolgen.
Bei aktiviertem Generator zeigt der Bildschirm in der oberen mit "Generator" markierten zusätzlichen Zeile durch grün aufleuchtende Felder die ausgehende BLITS- oder Stereo-Ident-Sequenz an.
Die Black & Lane's Ident Tones für Surround (BLITS) bilden ein Tonsequenz-Werkzeug, um die Kanalzuordnung, den Pegel und die Phasenlage von Surround-Signalen im 5.1-Modus zu testen. Es wurde von Martin Black und Keith Lane von Sky TV London im Jahr 2004 entwickelt. BLITS wird von Sky, der BBC und anderen europäischen sowie internationalen Rundfunk- und Fernsehanstalten eingesetzt.

zum Anfang

Steuerleiste - linker (oberer) Bereich: Funktionen des BLITS-Instruments

Für dieses Instrument sind keine Funktionstasten verfügbar.

zum Anfang

Steuerleiste - rechter (unterer) Bereich

Der rechte (untere) Bereich der Steuerleiste enthält immer die folgenden vier Tasten:

• Instrument editieren
Diese Taste wird für den direkten Zugriff auf die Menüparameter des fokussierten Instruments verwendet. Alle Veränderungen im Menü werden mit der Taste "Speichern" im aktuellen Preset gespeichert.

• Preset laden
Diese Taste wird zum Laden eines Presets aus dem internen Speicher des Geräts oder von einem USB-Speichermedium verwendet, das an einen der USB-Ports angeschlossen ist.

• Menü
Diese Taste wird zur Anzeige des Hauptmenüs verwendet. Dies ist der Startpunkt für die globale Systemkonfiguration sowie für die Verwaltung von Lizenzen und Presets.

• Hilfe
Diese Taste wird zur Anzeige der Bildschirm-Hilfefunktion im normalen Anzeigemodus verwendet (dieser Text). Abhängig vom fokussierten Instrument beschreibt diese Hilfeseite auch dessen spezifische Tasten.

zum Anfang